{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["List4","Kody","Příznaky"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"List4","index":0,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Kody","index":1,"n_rows":43,"n_cols":16,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,7,4,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"Kód stavu","Rozšířený kód stavu",null,"Kód příznaku","Kód poruchy","Kód opravy","Flag","SAP INDEX","Množství","Popis"]
{"$rows_empty":20}
["Kód stavu"]
["Tyto jednotlivé alfanumerické kódy označují podmínku za které porucha nastává."]
["Rozšířený kód stavu"]
["Tyto 3-číselné kódy byly vytvořeny k označení polohy režimu kde a kdy porucha nastavá."]
["Kód příznaku"]
["Tyto 3-číselné alfanumerické kódy se odvolávají na specifické příznaky popsané uživatelem výrobku (zákazník)."]
["Kód poruchy"]
["Technik označuje typ poruchy komponentu zmíněného přístroje"]
["Kód opravy"]
["Tento kód označuje která činnost byla použita k opravě komponentu"]
["Flag"]
["Tento nepovinný kód značený \"1\" označuje hlavní příčinu příznaku a může být použit více než jednou."]
["SAP index"]
["Toto je aktuální skladové číslo vadné součástky"]
["Množství"]
["Označuje počet součástek použitých pro opravu poruchy."]
["Popis"]
["Toto je pole pro komentář k opravě (pokud je kód nedostačující)."]

{"sheet":"Příznaky","index":2,"n_rows":99,"n_cols":26,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[82,0,98,0],[65,0,80,0],[3,0,23,0],[25,0,40,0],[42,0,63,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
[null,"KÓDY  PŘÍZNAKŮ"]
[]
["Obecné pro všechny produkty",110,"problémy se zapínáním,nefunguje",null,null,130,"problémy s displejem",null,140,"problém s hlučností",null,150,"problém s dálkovým ovladačem",null,160,"problém s fyzickým poškozením",null,170,"problém hlavních funkcí",null,null,180,"zvláštní požadavky",null,190,"zápach"]
[]
[null,111,"nejde zapnout",null,null,131,"vadný displej",null,142,"hluk při výsuvu",null,151,"ovladač nefunguje",null,161,"poškozený panel / skříň",null,171,"vadná funkce hodin",null,null,181,"test a kontrola",null,191,"zápach spáleniny"]
[null,112,"nejde zapnout při použití AC adapteru",null,null,132,"vadná žárovka funkce LED",null,143,"hluk způsobený skříňkou",null,152,"špatná funkce dálkového ovladače",null,162,"poškozené držadlo",null,173,"vadný programátor",null,null,182,"generální oprava",null,192,"sladký zápach"]
[null,113,"nefunguje,když používáte suché baterie",null,null,133,"vadná funkce měřáku úrovně",null,144,"hlučný transformátor / bzučení",null,153,"vada programování / nastavení",null,163,"poškozené tlačítko / knoflík",null,174,"vadná funkce časovače",null,null,184,"výchozí nastavení / požadavek na instalaci",null,193,"zápach gumy"]
[null,114,"nefunguje,když používáte akumulátor",null,null,138,"vadné zobr.alarm/error na displeji",null,145,"hlučné součástky",null,154,"slabá citlivost ovladače",null,165,"poškozené těsnění",null,175,"programování / nastavení",null,null,185,"změna modifikace instalace obvodů",null,194,"shnilý zápach"]
[null,116,"nefunguje,když používáte autobaterii",null,null,139,"displej matný / příliš tmavý",null,146,"chrastí",null,"  15X","jiná vada ovladače",null,166,"poškoz.síť.kabel,zástrčka,konektor",null,178,"vadná funkce paměti",null,null,186,"vadný výrobek v krabici",null,195,"zápach umělé hmoty"]
[null,117,"funguje krátce-malá životnost baterie",null,null,"   13A","neobvyklá-nesprávná zpráva na displ.",null,147,"klepe",{"$nulls":4}," 16A","poškozený CRT,hledáček,LCD displej",null," 17B","elektrický úder / statická energie",null,null,187,"špatné / chybějící příslušenství",null,196,"zápach chlóru"]
[null,118,"vypínání nefunguje",null,null,"   13B","není podsvícení",null,148,"tiká",{"$nulls":4}," 16B","chybí součástky nebo ozdobné části",null," 17D","špatný jazyk / druh nastavení",null,null,188,"neschopnost spojit součástky / smontovat",null,197,"zápach ředidel"]
[null,119,"nejde zapnout ze stand-by",null,null,"   13C","pípá / není error na displeji",null,149,"praská",{"$nulls":4}," 16C","smazané popisy",null," 17E","kód chyby se objevuje na displeji",null,null,189,"špatná barva",null,198,"zápach plynu"]
[null,"  11A","zapnuto,ale nefunguje",null,null,"   13D","varovné světlo nefunguje",null,"  14A","píská",{"$nulls":4}," 16D","hoří / kouří",null," 17F","nefunguje vypínač",null,null," 18A","barevný nesoulad",null,199,"zápach čpavku"]
[null,"  11B","opakující se zapínání a vypínání",null,null,"   13E","varovné světlo svítí",null,"  14B","bublá",{"$nulls":4}," 16E","poškození vnějšího obalu / koroze",null," 17H","vadná funkce stand-by",null,null," 18X","jiné zvláštní požadavky",null," 19A","zápach oleje"]
[null,"  11C","vyhazuje hlavní pojistky",null,null,"   13X","jiné problémy se zobrazením",null,"  14C","hučí",{"$nulls":4}," 16G","poškozený podstavec",null," 17K","není zvukový varovný signál",{"$nulls":5}," 19B","zápach sazí"]
[null,"  11D","vypíná se samo",{"$nulls":5},"  14D","vrní",{"$nulls":4}," 16J","velmi se zahřívá / části se taví",null," 17L","nefunguje rodič.zámek / uzamčení kláves",{"$nulls":5}," 19X","jiný zvláštní zápach"]
[null,"  11F","nefunguje",{"$nulls":5},"  14E","syčí",{"$nulls":4}," 16K","cizí předmět v prací jednotce",null," 17M","vadné přepínání funkcí"]
[null,"  11G","nefunguje automatické zapínání",{"$nulls":5},"  14F","kňučí",{"$nulls":4}," 16L","známky po hoření",null," 17N","problém s nabídkou funkcí"]
[null,"  11H","ochranný spínač-pojistka nenastavena",{"$nulls":5},"  14G","skřípe",{"$nulls":4}," 16M","vnitřní poškození povrchu",null," 17O","nesvítí vnitřní osvětlení"]
[null,"  11X","jiný problém se zapínáním",{"$nulls":5},"  14H","rachotí",{"$nulls":4}," 16N","poškozená zástrčka",null," 17P","problém s teplotou"]
[{"$nulls":8},"  14X","jiné abnormální zvuky",{"$nulls":4}," 16P","poškozený přijímač",null," 17Q","zablokování programu"]
[{"$nulls":14}," 16R","barevná skvrna",null," 17X","jiný problém hlavních funkcí"]
[{"$nulls":14}," 16X","jiné fyzické poškození"]
[]
["Mechanické pro všechny produkty",610,"žádná mechanická funkce",null,null,620,"nepravidelná mech. Funkce",null,630,"problém s rychlostí",null,640,"hluk mechaniky",null,650,"mechanická nestálost",null,670,"problém mechanické funkce",null,null,690,"poškození dveří / víka"]
[]
[null,611,"netočí se motor",null,null,621,"nepravidelná rotace",null,631,"příliš rychlé",null,641,"hluk při otáčkách",null,651,"nestálá stopa",null,671,"vadná funkce start / stop",null,null,691,"poškozený dveřní panel"]
[null,612,"žádná funkce vpřed",null,null,622,"nepravidelná funkce vpřed",null,632,"příliš pomalé",null,642,"hluk motoru",null,653,"vibrace / skákání",null,672,"vadná funkce přerušení",null,null,692,"poškozené víko mrazáku"]
[null,613,"nejde zpětný chod",null,null,623,"nepravidelná funkce vzad",null,633,"nejde nastavit rychlost",null,645,"hluk ventilátoru",null,654,"volné části",null," 67C","vadná funkce určení konce",null,null,693,"dveře nejdou pořádně zavřít"]
[null,615,"nejde zavádění EJECT",null,null,625,"nepravidelné zavádění EJECT",null,"  63X","jiné problémy s rychlostí",null,649,"hlučná kontrolka / vypínač",null,655,"poškozená řemenice",null," 67X","jiný problém mechanické funkce",null,null,694,"dveře nejdou otevřít / těžko"]
[null,617,"nefunguje automatické vypnutí",null,null,627,"nepravidelné automatické vypnutí",{"$nulls":4},"  64A","broušení",null," 65X","jiná mechanická nestálost",{"$nulls":5},695,"poškozený dveřní rám"]
[null,618,"kontrolka / vypínač nefunguje",null,null,"   62A","nepravidelně mění směr",{"$nulls":4},"  64X","jiný problém mech.hluku",{"$nulls":8},696,"poškozená dveřní konstrukce"]
[null,"  61X","jiné problémy mech. Funkce",null,null,"   62X","jiné problémy nepr.mech.funkce",{"$nulls":14},697,"poškozené sklo dveří"]
[{"$nulls":21},698,"dveře vypadávají"]
[{"$nulls":21},699,"vadný dveřní spínač"]
[{"$nulls":21}," 69A","dveře šikmo"]
[{"$nulls":21}," 69B","poškozený dveřní závěs"]
[{"$nulls":21}," 69C","nefunguje zámek dveří"]
[{"$nulls":21}," 69D","hluk při otevírání / zavírání dveří"]
[{"$nulls":21}," 69X","jiné poškození dveří"]
[]
["Pro pračky, sušičky myčky a ohřívače vody","A10","nefunguje",null,null,"A20","problémy s funkcí",null,"A30","kvalita praní / mytí",null,"A40","hluk",null,"A50","únik vody / poškozený buben",null,"A60","poškozené části"]
[]
[null,"A11","nehřeje",null,null,"A21","řádně nevypouští",null,"A31","nepere / nemyje",null,"A44","hluk při otáčení",null,"A51","únik vody",null,"A61","poškozený košík na nádobí"]
[null,"A12","nevypouští",null,null,"A22","nedostatečný přítok vody",null,"A32","skvrny od čale a kávy",null,"A45","hluk při čerpání",null,"A52","únik páry",null,"A62","poškozená komora aviváže / krytu"]
[null,"A13","nemáchá / neždímá",null,null,"A23","nedostatečné sušení / otáčky",null,"A33","vápenné usazeniny",null,"A4X","jiné problémy s hlukem",null,"A53","pěnění",null,"A63","poškozená komora hl.praní / krytu"]
[null,"A14","nesuší",null,null,"A24","velká spotřeba soli",null,"A34","zbytky jídla",{"$nulls":4},"A54","poškozená hadice",null,"A64","poškozený filtr "]
[null,"A15","nespotřebovává sůl",null,null,"A25","velká spotřeba při máchání",null,"A35","zrnité sedimenty",{"$nulls":4},"A55","únik vzduchu",null,"A6X","jiná poškozená část"]
[null,"A16","nemyje / nezměkčuje",null,null,"A26","velká spotřeba mycího prostředku",null,"A36","kalné a matné sklenice",{"$nulls":4},"A57","poškozený buben "]
[null,"A17","nesplachuje prac.prostředek",null,null,"A27","velká spotřeba vody",null,"A37","pruhy / skvrny na nádobí",{"$nulls":4},"A58","zablokovaný buben"]
[null,"A18","nenapouští",null,null,"A28","program běží moc rychle / pomalu",null,"A38","koroze příborů",{"$nulls":4},"A5X","jiný problém s únikem vody / bubnu"]
[null,"A19","nesuší",null,null,"A29","voda v komoře jemného vyplachování",null,"A39","zmačkané prádlo"]
[null,"A1A","není voda v zásobníku",null,null,"A2A","špatné otáčky",null,"A3A","spálené prádlo"]
[null,"A1B","netočí se",null,null,"A2B","programový knoflík zůstává stát",null,"A3B","prádlo horké a suché"]
[null,"A1C","zastavuje se během programu",null,null,"A2C","vyplachuje prášek jen částečně",null,"A3C","prádlo horké a vlhké"]
[null,"A1D","pokračuje přes stop",null,null,"A2D","ihned splachuje aviváž",null,"A3D","prádlo poškozené"]
[null,"A1E","pokračuje bez zastavení",null,null,"A2E","napouští a vypouští současně",null,"A3X","jiný problém s kvalitou"]
[null,"A1F","program se zastavuje,stále vypouští",null,null,"A2F","nedostatečný ohřev",null,null,"praní / mytí"]
[null,"A1G","stále napouští",null,null,"A2G","čas sušení příliš dlouhý"]
[null,"A1H","ohřívá bez vody",null,null,"A2H","špatná poloha bubnu"]
[null,"A1J","žádná voda při napouštění / blokace",null,null,"A2X","jiný problém funkce"]
[null,"A1K","není bělení"]
[null,"A1X","jiný problém funkce"]
[]
["Chlazení, mražení,vaření","B10","nefunguje",null,null,"B20","problémy s funkcí",null,"B30","kvalita",null,"B40","problém s vodou/ledem/hlukem",null,"B50","únik",null,"B60","poškozené části"]
[]
[null,"B11","nechladí",null,null,"B21","nedostatečné chlazení",null,"B32","zkažené / poškozené jídlo",null,"B41","kondenzace vnitřku skříně",null,"B51","únik oleje",null,"B61","poškozený výparník"]
[null,"B12","nemrazí",null,null,"B22","nedostatečné mrazení",null,"B34","nedostatečná kostka ledu",null,"B42","vytváří námrazu",null,"B52","únik sazí",null,"B62","nastavení teploty"]
[null,"B13","neohřívá",null,null,"B23","nedostatečný ohřev",null,"B35","kondenzace na jídle",null,"B44","voda uvnitř skříně",null,"B53","únik kouře",null,"B63","vadný vypínač volby"]
[null,"B15","nevyrábí páru",null,null,"B24","nedostatečné napařování",null,"B3X","jiný problém s kvalitou",null,"B4X","jiný problém s vodou/ledem/hlukem",null,"B54","únik vody",null,"B64","Vadný držák filtru"]
[null,"B16","nerozmrazuje",null,null,"B25","nadměrné chlazení",{"$nulls":7},"B5X","jiný problém s únikem",null,"B6X","jiný problém s částí"]
[null,"B17","neodvlhčuje",null,null,"B26","nadměrné mrazení"]
[null,"B18","nejde ventilátor",null,null,"B27","nadměrný ohřev"]
[null,"B19","ventilátor se nevypíná",null,null,"B28","nadměrné napařování"]
[null,"B1A","nevyrábí led",null,null,"B29","nedostatečné odvětrávání"]
[null,"B1B","nevyrábí tříšť",null,null,"B2A","větrá jen z jedné strany"]
[null,"B1C","nevyrábí chlazenou vodu",null,null,"B2B","výkon ventilátoru nejde nastavit"]
[null,"B1X","jiný problém s chodem",null,null,"B2C","kompresor stále běží"]
[{"$nulls":5},"B2D","filtr nefunguje dostatečně"]
[{"$nulls":5},"B2X","jiný problém s funkcí"]
[]
["Sporáky (plyn, elektrika, mikrovlny)","C10","nefunguje",null,null,"C20","problémy s funkcí",null,"C30","kvalita vaření / pečení",{"$nulls":4},"C50","únik",null,"C60","poškozené části",null,null,"C70","problém plynového okruhu"]
[]
[null,"C11","nehřeje trouba",null,null,"C21","nerovnoměrné vaření / pečení",null,"C31","špatné vaření / pečení",{"$nulls":4},"C51","vyzařování tepla / unikání tepla",null,"C61","vadná vařidlová mřížka",null,null,"C71","poškozená plynová hadice"]
[null,"C12","topné těleso nefunguje",null,null,"C23","jeden regulátor nefunguje",null,"C32","spálené jídlo",{"$nulls":4},"C52","vlhkost / kondenzace / nečistota",null,"C62","topná plotýnka nakloněná",null,null,"C72","poškozená plynová spojka"]
[null,"C13","všechny plotny nefungují",null,null,"C24","nestálý / špatný plamen",null,"C33","nestejnoměrné hnědnutí",{"$nulls":5},"na skle dveří",null,"C63","poškozená / zbarvená / změna barvy",null,null,"C73","poškozený regulátor tlaku"]
[null,"C14","jedna plotna nefunguje",null,null,"C25","nedostatečný ohřev / varný panel",null,"C3X","jiný problém s kvalitou",{"$nulls":4},"C53","únik plynu",null,null,"varné desky",null,null,"C74","poškozená láhev na plyn"]
[null,"C15","duozona nefunguje",null,null,"C26","nadměrný ohřev / varný panel",null,null,"vaření / pečení",{"$nulls":4},"C54","únik mikrovlnné energie",null,"C64","poškozený spínač zapalování trouby",null,null,"C75","poškozený plynový ventil"]
[null,"C16","vadný oběh horkého vzduchu",null,null,"C27","nedostatečný ohřev / trouba",{"$nulls":7},"C5X","jiný problém s únikem",null,"C65","poškozený spínač zapalování  ",null,null,"C7X","jiný problém plynového okruhu"]
[null,"C17","vadná mikrovlnná část",null,null,"C28","nadměrný ohřev / trouba",{"$nulls":11},"varné desky"]
[null,"C18","vadný gril",null,null,"C29","čas vaření je příliš dlouhý",{"$nulls":10},"C66","spínač / knoflík trouby poškozený"]
[null,"C19","nejde zapalování",null,null,"C2A","čas pečení je příliš dlouhý",{"$nulls":10},"C67","změna barvy spínače / knoflíku"]
[null,"C1B","netočí se talíř",null,null,"C2B","čas chodu ventilátoru je příliš dlouhý",{"$nulls":10},"C69","poškozený teplotní senzor"]
[null,"C1C","nejde indikace tepla",null,null,"C2C","plamen jde ven",{"$nulls":10},"C6A","poškozené plynové zapalovací zařízení"]
[null,"C1D","žádný čistící cyklus",null,null,"C2D","nedostatečné čištění",{"$nulls":10},"C6X","jiný problém s částí"]
[null,"C1E","netočí se rožeň",null,null,"C2E","rožen se točí nesprávně"]
[null,"C1F","nejde ochlazovací ventilátor",null,null,"C2F","blýskání / viditelné jiskření"]
[null,"C1X","jiný problém funkce",null,null,"C2X","jiný problém s funkcí"]